**ZAŁĄCZNIK nr 3**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Strona |  |  |
| z ogólnej liczby stron |  |  |

(pieczęć wykonawcy)

**Specyfikacja oferowanego samochodu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podwozie** | **TAK** | **NIE** |
| Pojazd fabrycznie nowy |  |  |
| 1. Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 6,5 tony
 |  |  |
| 1. Układ napędowy 4x2
 |  |  |
| 1. Oś tylna wyposażona w koła bliźniacze
 |  |  |
| 1. Koła z ogumieniem nie mniejsze niż R16
 |  |  |
| 1. Pełnowymiarowe koło zapasowe
 |  |  |
| 1. Długość pojazdu max 5 800 mm
 |  |  |
| 1. Szerokość pojazdu około 2 100 mm
 |  |  |
| 1. Wysokość pojazdu około 2 800 mm
 |  |  |
| 1. Silnik wysokoprężny, 4-ro cylindrowy, rzędowy, 16-to zaworowy, DOHC, Common Rail, o pojemności powyżej 2800 cm3 o mocy minimum 140 KM
 |  |  |
| 1. Emisja spalin zgodnie z normą EURO 5
 |  |  |
| 1. Ogranicznik prędkości 90 km/h
 |  |  |
| 1. Zawieszenie przednie niezależne
 |  |  |
| 1. Oś tylna sztywna na resorach z amortyzatorami
2. Blokada tylnego mostu
 |  |  |
| 1. Zbiornik paliwa zamykany
 |  |  |
| 1. Kabina zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem
 |  |  |
| 1. Fotel kierowcy amortyzowany
 |  |  |
| 1. Kanapa dla pasażera dwumiejscowa
 |  |  |
| 1. Poduszka powietrzna kierowcy
 |  |  |
| 1. Lusterka zew podgrzewane elektrycznie
 |  |  |
| 1. Klimatyzacja
 |  |  |
| 1. Kliny pod koła
 |  |  |
| 1. Podnośnik hydrauliczny
 |  |  |
| 1. Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego
 |  |  |
| 1. Kabina kolor biały
 |  |  |
| 1. Wspomaganie układu kierowniczego
 |  |  |
| 1. Pojemność skrzyni ładunkowej nie mniejsza niż 7 m3

Masa przewożonych odpadów nie mniejsza niż 800 kg |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zabudowa** | **TAK** | **NIE** |
| * Urządzenie załadowcze tylne, przystosowane do załadunku pojemników od 110 litrów do 1100 litrów
 |  |  |
| * Sposób ugniatania odpadów - hydrauliczny
 |  |  |
| * Stopień zgniotu od 2 do 5
 |  |  |
| * Stopnie dla operatorów z barierkami zabezpieczającymi
 |  |  |
| * Wyłącznik bezpieczeństwa po obydwu stronach zabudowy
 |  |  |
| * Pojazd wyposażony w światła ostrzegawcze, na kabinie długie i na zabudowie małe ostrzegawcze koloru pomarańczowego.
 |  |  |
| * Zabudowa kolor pomarańczowy
 |  |  |
|  |  |  |
| **Wyposażenie dodatkowe:** | **TAK** | **NIE** |
| zestaw narzędzi z podnośnikiem hydraulicznym, trójkąt ostrzegawczy,zamontowana gaśnica co najmniej 4 kg,apteczka,przewód do pompowania kół,2 komplety kluczyków do pojazdu, odrębny kluczyk do zbiornika paliwa, gumowe dywaniki podłogowe.* system monitorowania pojazdu z sondą poziomu paliwa w zbiorniku oraz - -przepływomierzem paliwa.
* zbiornik na czystą wodę z kranem
* sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego
* oznaczenie logo PGK
 |  |  |

Adres autoryzowanego serwisu dealera oferowanego samochodu położonego w odległości do ……… km od siedziby PGK Sp. z o.o. w Brzozowie liczone najkrótszą drogą publiczną:

.............................................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

 ....................................................

 ( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................