**ZAŁĄCZNIK nr 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| Strona |  |  |
| z ogólnej liczby stron |  |  |

(pieczęć wykonawcy)

**Specyfikacja oferowanego samochodu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podwozie** | **TAK** | **NIE** |
| Pojazd fabrycznie nowy |  |  |
| 1. Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 6,5 tony |  |  |
| 1. Układ napędowy 4x2 |  |  |
| 1. Oś tylna wyposażona w koła bliźniacze |  |  |
| 1. Koła z ogumieniem nie mniejsze niż R16 |  |  |
| 1. Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |  |
| 1. Długość pojazdu max 5 800 mm |  |  |
| 1. Szerokość pojazdu około 2 100 mm |  |  |
| 1. Wysokość pojazdu około 2 800 mm |  |  |
| 1. Silnik wysokoprężny, 4-ro cylindrowy, rzędowy, 16-to zaworowy, DOHC, Common Rail, o pojemności powyżej 2800 cm3 o mocy minimum 140 KM |  |  |
| 1. Emisja spalin zgodnie z normą EURO 5 |  |  |
| 1. Ogranicznik prędkości 90 km/h |  |  |
| 1. Zawieszenie przednie niezależne |  |  |
| 1. Oś tylna sztywna na resorach z amortyzatorami 2. Blokada tylnego mostu |  |  |
| 1. Zbiornik paliwa zamykany |  |  |
| 1. Kabina zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem |  |  |
| 1. Fotel kierowcy amortyzowany |  |  |
| 1. Kanapa dla pasażera dwumiejscowa |  |  |
| 1. Poduszka powietrzna kierowcy |  |  |
| 1. Lusterka zew podgrzewane elektrycznie |  |  |
| 1. Klimatyzacja |  |  |
| 1. Kliny pod koła |  |  |
| 1. Podnośnik hydrauliczny |  |  |
| 1. Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego |  |  |
| 1. Kabina kolor biały |  |  |
| 1. Wspomaganie układu kierowniczego |  |  |
| 1. Pojemność skrzyni ładunkowej nie mniejsza niż 7 m3   Masa przewożonych odpadów nie mniejsza niż 800 kg |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zabudowa** | **TAK** | | **NIE** |
| * Urządzenie załadowcze tylne, przystosowane do załadunku pojemników od 110 litrów do 1100 litrów |  | |  |
| * Sposób ugniatania odpadów - hydrauliczny |  | |  |
| * Stopień zgniotu od 2 do 5 |  | |  |
| * Stopnie dla operatorów z barierkami zabezpieczającymi |  | |  |
| * Wyłącznik bezpieczeństwa po obydwu stronach zabudowy |  | |  |
| * Pojazd wyposażony w światła ostrzegawcze, na kabinie długie i na zabudowie małe ostrzegawcze koloru pomarańczowego. |  | |  |
| * Zabudowa kolor pomarańczowy |  | |  |
|  | |  |  |
| **Wyposażenie dodatkowe:** | | **TAK** | **NIE** |
| zestaw narzędzi z podnośnikiem hydraulicznym,  trójkąt ostrzegawczy, zamontowana gaśnica co najmniej 4 kg, apteczka, przewód do pompowania kół, 2 komplety kluczyków do pojazdu,  odrębny kluczyk do zbiornika paliwa,  gumowe dywaniki podłogowe.   * system monitorowania pojazdu z sondą poziomu paliwa w zbiorniku oraz - -przepływomierzem paliwa. * zbiornik na czystą wodę z kranem * sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego * oznaczenie logo PGK | |  |  |

Adres autoryzowanego serwisu dealera oferowanego samochodu położonego w odległości do ……… km od siedziby PGK Sp. z o.o. w Brzozowie liczone najkrótszą drogą publiczną:

.............................................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................